**Les nouveaux carreaux 2016 de Villeroy & Boch**

**Des couleurs et des formats associés dans un look épuré –**

**XENTRIC : un look ciment épuré pour l’architecture d’aujourd’hui**

La tendance des intérieurs épurés ne faiblit pas : il y a un certain charme à vivre et à travailler dans de vieux bâtiments industriels, dans des grandes pièces ouvertes, ostensiblement meublées avec discrétion et minimalisme. Les carreaux de la série XENTRIC de Villeroy & Boch Carrelages vont très bien dans cette architecture moderne. Avec son look ciment, cette série est parfaite pour la décoration créative et personnalisée des murs et des sols dans les bâtiments neufs et l’habitat de grand standing. En effet, la série XENTRIC allie l’esthétique épurée du ciment aux excellentes qualités du grès cérame porcelainé vilbo*stone*. Avec sa finition mate et en relief, XENTRIC permet de réaliser des revêtements exceptionnellement esthétiques qui sont à la fois solides, durables et faciles à nettoyer.

Les carreaux de la série XENTRIC présentent un look ciment typique dans deux lignes de coloris : une ligne aux tons ciment gris et anthracite froids ainsi qu’une ligne chaude proposant un ton brun moderne et un ton beige doux.

Les carreaux de la série XENTRIC, au format 60 x 60 cm, présentent une finition mate antidérapante classée en catégorie R9. Les carreaux au format 30 x 60 cm sont disponibles en finition antidérapante R9 et R10/B et sont donc parfaits pour les revêtements de douches à l’italienne. On peut également choisir parmi les mosaïques de 7,5 x 7,5 cm collées sur panneaux de 30 cm. Les plinthes assorties au format

7,5 x 60 cm et les marches d’escalier au format 30 x 60 cm viennent compléter la gamme.

XENTRIC est prévue pour l’habitat privé dans les salles de bains, les salons, les salles à manger et les chambres à coucher ainsi que les entrées où l’on veut associer une conception moderne à des touches novatrices. XENTRIC peut en outre être mise en œuvre dans les magasins, les boutiques et les hôtels.

**Fiche produit XENTRIC :**

Matériau : grès cérame porcelainé vilbo*stone*

Formats : 60 x 60 cm, 30 x 60 cm

Couleurs : beige, gris, anthracite, brun

Finition : look ciment lisse, mat, surfacé (uniquement en 60 x 60 cm)

Particularités : les formats 30 x 60 cm et 60 x 60 cm sont antidérapants R9

 le format 30 x 60 cm est antidérapant R10/B

 plinthe 7,5 x 60 cm

 marche d’escalier 30 x 60 cm

mosaïque format 7,5 x 7,5 cm, collées sur panneaux de 30 cm, catégorie antidérapante R10/B

 vilbo*stone***plus**

 carreaux rectifiés